Технические требования файлов для оклейки пленкой

Формат файла: TIFF , Corel не выше 15 версии

Цветопередача: CMYK

Разрешение изображения: не ниже  150 dpi

Тип сжатия: LZW

Заказ на изготовление *полноцветной пленки ORACAL* принимается в формате TIFF (см. пример №1)

Все размеры изображения должны соответствовать размерам заполнителя (технические требования по размерам см.ниже)

В название файла должен быть указан размер оклеиваемого заполнителя и его название (пример: инфостойка 90 гр- 1530х 1020.tiff )

К файлам на печать должна прилагаться схема сборки (превью)!

Пример №1:



Заказ на оклейку стенда *однотонной пленкой ORACAL* (см. пример №2) принимается:

1. прописанный номер используемого ORACALa (фон и шрифты) по 641 оракальному вееру
2. Шрифты и логотипы для нанесения на однотонный фон принимаются в формате COREL , версия не выше 15

К файлам на печать должна прилагаться схема сборки (превью)!

Пример №2:



Размеры заполнителя стандартного выставочного оборудования.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Фасадная часть | | | Боковая часть | | |
| Длина мм | Высота мм |  | Длина мм | Высота мм |  |
| Панель 0,5 х 2,5 м | 469 | 2400 |  | нет | нет |  |
| Панель 1 х 2,5 м | 964 | 2400 |  | нет | нет |  |
| Витрина высокая | 964 | 720 |  | 469 | 720 |  |
| Витрина низкая | 964 | 720 |  | 469 | 720 |  |
| Витрина высокая 90 гр. | 1530 | 720 |  | 469 | 720 |  |
| Витрина низкая 90 гр. | 1530 | 720 |  | 469 | 720 |  |
| Инфостойка 1х0,5х1,1 | 964 | 1020 |  | 469 | 1020 |  |
| Инфостойка 90 гр | 1530 | 1020 |  | 469 | 1020 |  |
| Подиум 1х0,5х0,8 | 964 | 720 |  | 469 | 720 |  |
| Подиум 1х1х0,8 | 964 | 720 |  | 969 | 720 |  |
| Шкаф архивный | 964 | 720 |  | 469 | 720 |  |
| Стеллаж | 964 | 720 |  | 469 | 720 |  |
| Фриз 0,5м | 469 | 210 |  | нет | нет |  |
| Фриз 1 м | 964 | 210 |  | нет | нет |  |
| Фриз 1,5 м | 1530 | 210 |  | нет | нет |  |
| Фриз 2 м | 1954 | 210 |  | нет | нет |  |
| Фриз 3 м | 2944 | 210 |  | нет | нет |  |

Необходимо учитывать при компоновке макета, что заполнитель входит в пазы выставочного оборудования сверху и снизу по 10мм и по бокам 7мм.

**Крайний срок подачи подготовленных для печати файлов – не позднее 25 апреля 2018 г.**

Подача файлов после обозначенных сроков осуществляется по предварительной договоренности , налагается наценка за срочность производства.